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Die MAN Gruppe ist eines der führenden europäischen Industrieunternehmen im Bereich Transport-Related Engineering mit jährlich rund 14,3 Mrd € Umsatz (2014). MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie Spezialgetrieben und beschäftigt weltweit rund 55 900 Mitarbeiter. Die MAN-Unternehmensbereiche halten führende Positionen auf ihren Märkten. Seite 1/3
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Messe Interschutz 2015
Exponate auf dem MAN-Stand

Mittleres Löschfahrzeug MLF auf MAN TGL 7.180
Nutzlastoptimiert für Gewichtsbeschränkung auf 7,5 Tonnen

	Fahrgestell
	TGL 7.180 4x2 BB

	Radstand
	3300 mm

	Federung
	Vorder- und Hinterachse Blattfederung

	Motor
	4-Zylinder-Reihenmotor 
Motorenbaureihe D08 CommonRail

	Hubraum
	4580 ccm

	Leistung
	180 PS / 132 kW bei 2400 U/min

	Drehmoment
	700 Nm bei 1400 U/min

	Abgasstufe
	Euro 5
Pure Diesel-Technologie ohne Bedarf an AdBlue als Additivstoff zur Abgasreinigung

	Getriebe
	MAN TipMatic
Automatisiertes 6-Gang-Getriebe

	Kabine
	Doppelkabine ab Werk
6 Plätze für Staffelbesatzung

	Zulässiges Gesamtgewicht
	7490 kg
Technisch möglich 8600 kg.
Ausgestellt als nutzlastoptimiertes Fahrgestell für ein Maximum an feuerwehrtechnischer Beladung und zum Fahren mit der früheren deutschen Führerscheinklasse 3 oder dem Feuerwehrführerschein.

	Besonderheiten
	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse
MAN EasyStart als automatische Anfahrhilfe an Steigungen
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP 

	Aufbauhersteller
	Lentner

	Löschmittelbeladung
	600 Liter Wasser

	Kunde
	Freiwillige Feuerwehr Lauterbach (Landkreis Dachau)



Tanklöschfahrzeug TLF 4000 auf MAN TGM 18.340
Hohe Wendigkeit durch kurzen Radstand des Allradchassis

	Fahrgestell
	TGM 18.340 4x4 BB

	Radstand
	3600 mm

	Federung
	Vorder- und Hinterachse Blattfederung

	Motor
	6-Zylinder-Reihenmotor 
Motorenbaureihe D08 CommonRail

	Hubraum
	6871 ccm

	Leistung
	340 PS / 250 kW bei 2300 U/min

	Drehmoment
	1250 Nm bei 1200 – 1800 U/min

	Abgasstufe
	Euro 5
Pure Diesel-Technologie ohne Bedarf an AdBlue als Additivstoff zur Abgasreinigung

	Getriebe
	MAN TipMatic
Automatisiertes 12-Gang-Getreibe
Schaltprogramm Ds für Einsatzfahrzeuge

	Kabine
	L Fahrerhaus lang
3 Plätze für Truppbesatzung

	Zulässiges Gesamtgewicht
	18.000 kg

	Besonderheiten
	Einzelbereifung für optimale Geländefahreigenschaften 
zuschaltbarer Allradantrieb
Das Elektronische Verteilergetriebe-Sperrenmanagement steuert das Umschalten des Verteilergetriebes und das Einlegen der Differenzialsperren mit einem Drehschalter.
MAN Kletterbremse ermöglicht auf Tastendruck das Anfahren an Steigungen ohne die Feststellbremse einzulegen.

	Aufbauhersteller
	Schlingmann

	Löschmittelbeladung
	5500 Liter Wasser
500 Liter Schaummittel

	Kunde
	Freiwillige Feuerwehr Bad Bevensen (Landkreis Uelzen)
Die Übergabe an den Kunden erfolgt während der Messe am MAN-Stand. Bereits das Vorgängerfahrzeug, ein TLF 24/50 auf MAN, übernahm die Wehr vor 25 Jahren auf der Messe Interschutz.



Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 
auf MAN TGM 12.250
MAN-Mannschaftskabine in Kombination Euro 6 realisiert

	Fahrgestell
	TGM 12.250 4x2 BL

	Radstand
	3875 mm

	Federung
	Vorderachse Blattfederung
Hinterachse Luftfederung

	Motor
	6-Zylinder-Reihenmotor 
Motorenbaureihe D08 CommonRail

	Hubraum
	6871 ccm

	Leistung
	250 PS / 184 kW bei 2200 U/min

	Drehmoment
	1000 Nm bei 1200 – 1750 U/min

	Abgasstufe
	Euro 6

	Getriebe
	MAN TipMatic
Automatisiertes 12-Gang-Getreibe
Schaltprogramm Ds für Einsatzfahrzeuge

	Kabine
	Mannschaftskabine von MAN Modification, zertifiziert nach ECE-R 29
9 Plätze für Gruppenbesatzung

	Zulässiges Gesamtgewicht
	12.000 kg

	Besonderheiten
	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse
MAN EasyStart als automatische Anfahrhilfe an Steigungen
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP
Notbremssignal ESS mit pulsierenden Blinklichtern und Aktivierung Warnblinkanlage bei Stillstand

	Aufbauhersteller
	Magirus

	Löschmittelbeladung
	1300 Liter Wasser
120 Liter Schaummittel

	Kunde
	Vorführfahrzeug



Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 
auf MAN TGM 15.290
Die Neuheiten: Wandler-Automatikgetriebe für besondere Einsatzfälle und ESP bei Allradfahrgestellen

	Fahrgestell
	TGM 15.290 4x4 BL-FW

	Radstand
	4250 mm

	Federung
	Vorderachse Blattfederung
Hinterachse Luftfederung

	Motor
	6-Zylinder-Reihenmotor 
Motorenbaureihe D08 CommonRail

	Hubraum
	6871 ccm

	Leistung
	290 PS / 213 kW bei 2200 U/min

	Drehmoment
	1150 Nm bei 1200 – 1750 U/min

	Abgasstufe
	Euro 6

	Getriebe
	Wandlerautomatik-Getriebe Allison 3000P

	Kabine
	Nahverkehrsfahrerhaus C vom Aufbauhersteller zur Mannschaftskabine erweitert
9 Plätze für Gruppenbesatzung

	Zulässiges Gesamtgewicht
	15.500 kg

	Besonderheiten
	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse
zuschaltbarer Allradantrieb
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP für den Straßenbetrieb
Hohe Bodenfreiheit durch Außenplaneten-Achsen 
Das Elektronische Verteilergetriebe-Sperrenmanagement steuert das Umschalten des Verteilergetriebes und das Einlegen der Differenzialsperren mit einem Drehschalter.
MAN Kletterbremse ermöglicht auf Tastendruck das Anfahren an Steigungen ohne die Feststellbremse einzulegen.

	Aufbauhersteller
	Rosenbauer

	Löschmittelbeladung
	2000 Liter Wasser
200 Liter Schaummittel

	Kunde
	Vorführfahrzeug



Flughafenlöschfahrzeug FLF 60/100-12 + 250 P 
auf MAN TGS 33.540
6x6-Antrieb und Einzelbereifung für ein Höchstmaß an Geländegängigkeit

	Fahrgestell
	TGS 33.540 6x6 BB

	Radstand
	4200 mm + 1400 mm

	Federung
	Vorder- und Hinterachse Blattfederung

	Motor
	6-Zylinder-Reihenmotor 
Motorenbaureihe D26 CommonRail

	Hubraum
	12.419 ccm

	Leistung
	540 PS / 397 kW bei 1900 U/min

	Drehmoment
	2500 Nm bei 1050 – 1350 U/min

	Abgasstufe
	Euro 5

	Getriebe
	Wandlerautomatik-Getriebe Allison 4000P

	Kabine
	L Fahrerhaus lang
3 Plätze für Truppbesatzung

	Zulässiges Gesamtgewicht
	29.000 kg

	Besonderheiten
	MAN Kletterbremse ermöglicht auf Tastendruck das Anfahren an Steigungen ohne die Feststellbremse einzulegen.
Permanenter Allradantrieb
Einzelbereifung an allen 3 Achsen
Notbremssignal ESS mit pulsierenden Blinklichtern und Aktivierung Warnblinkanlage bei Stillstand 
Flughafenlöschfahrzeug erfüllt die Vorgaben nach ICAO und N.F.P.A. 414

	Aufbauhersteller
	Ziegler
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	Löschmittelbeladung
	10.000 Liter Wasser
1200 Liter Schaummittel
250 Kilogramm Pulver

	Kunde
	Exportfahrzeug
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